TCP慢启动和拥塞避免，假设此时慢启动阀值ssthresh=8，B端通告窗口很大

Host A Host B

cwnd=1

报文段1

1 ack

cwnd=2

报文段2

报文段3

3 ack

cwnd=4

5

6

7

8

cwnd=8 10

12

14

cwnd=10 16 如果在cwnd=10时产生拥塞,则ssthresh=5

cwnd=12 在cwnd=12时产生拥塞,则ssthresh=6

cwnd=14 在cwnd=14时产生拥塞,则ssthresh=7

cwnd=16 在cwnd=16时产生拥塞,则ssthresh=8

注：如果是超时引起的拥塞，则cwnd=1